<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;bbf-eurojacks.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="1X08">
</package>
<package name="1X08_LOCK">
</package>
<package name="1X08_LOCK_LONGPADS">
</package>
<package name="1X08_LONGPADS">
</package>
<package name="2X5-RA">
</package>
<package name="2X5-RAF">
</package>
<package name="2X5-SHROUDED">
</package>
<package name="2X5-SHROUDED_LOCK">
</package>
<package name="AVR_ICSP">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1502_03">
</package>
<package name="1502_03_SLOTTED">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="M05X2">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="M08">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="VCC2">
<pin name="VCC" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="JACK-SWITCH">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="VEE">
<pin name="VEE" direction="sup"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="GND" prefix="GND">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="M05X2" prefix="JP">
<description>&lt;b&gt;Header 5x2&lt;/b&gt;
Standard 10-pin dual row 0.1" header. Commonly used with AVR-ISP. Use with Spark Fun Electronics SKU: PRT-00778</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="M05X2"/>
</gates>
<devices>
<device name="PTH" package="AVR_ICSP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="RA" package="2X5-RA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="RAF" package="2X5-RAF">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SHD" package="2X5-SHROUDED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SHD_LOCK" package="2X5-SHROUDED_LOCK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="M08" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Header 8&lt;/b&gt;
Standard 8-pin 0.1" header. Use with straight break away headers (SKU : PRT-00116), right angle break away headers (PRT-00553), swiss pins (PRT-00743), machine pins (PRT-00117), and female headers (PRT-00115).</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="M08"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X08">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LOCK" package="1X08_LOCK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LOCK_LONGPADS" package="1X08_LOCK_LONGPADS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LONGPADS" package="1X08_LONGPADS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VCC" prefix="P+">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="VCC2"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="1502_03" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK-SWITCH"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1502_03">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SLOTTED" package="1502_03_SLOTTED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VEE" prefix="SUPPLY">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VEE"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
